|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **规格（mm）** | **材质要求** | **参考图片** | **单位** | **数量** |
| 1 | 窗帘 | 4200\*2800 | 一.主要材料及厚度说明：  1、门框尺寸：高2.65m\*长2.1m； 2、材质：40%棉、60%麻； 3、克重：1280g/m 。 二.功能： 1、遮光：物理性遮光90%以上； 2、颜色：提供色卡选定； 3、垂感：质地柔软可不定型；  4、水洗后窗帘布料不缩水。  三.五金配件：  铝合金导轨厚度不小于1mm、塑胶滑轮（合金扣环）、不锈钢挂钩。  四．质保期：验收合格后质保期≥五年。 |  | 块 | 349 |
| 2 | 浴室墙角置物架 | 双层三角架 | 一.主要材料及厚度说明： 1、材质：SUS304不锈钢； 2、框架10\*6mm实心棒料/板厚≥1.0mm。  二.结构/配置： 尺寸：约220\*220\*450mm；产品重量≥1790g。 三.工艺/其它说明：  1、表面处理：精细拉丝原色； 2、安装配件：不锈钢自攻螺丝+优质膨胀胶粒。  四.质保期：验收合格后质保期≥五年。 |  | 个 | 489 |
| 3 | 毛巾架 | 600\*220\*122 | 1. 主要材料及厚度说明： 1、材质：SUS304不锈钢； 2、壁厚≥0.8mm，主体+吊杆壁厚≥0.8mm。  二.结构/配置： 尺寸：约600\*220\*122mm；产品重量≥1060g。 三.工艺/其它说明：  1、加厚冲压底座；表面处理：精细拉丝原色； 2、安装配件：不锈钢自攻螺丝+优质膨胀胶粒。   四.质保期：验收合格后质保期≥五年。 |  | 个 | 489 |
| 4 | 不锈钢晾衣架 | 2400  （双杆） | 1. 主要材料及厚度说明： 1、材质：304不锈钢管材； 2、壁厚≥1.2mm；管径≥30mm；支架高度250mm；  二.结构/配置： 双杆固定晾衣杆2\*2400\*30\*250mm； 三.工艺/其它说明：  安装辅材：不锈钢爆炸螺丝；承重≥50kg。   四.质保期：验收合格后质保期≥五年。 |  | 套 | 349 |

**备注：**

1.序号1为窗帘类，序号2-4为五金配件类，同一类别内项目必须全部响应；

2.可单独响应其中一个类别；若响应多个类别，需分别准备相关资料；

3.清单内所提供的图片仅供参考，响应供应商可根据产品情况做出最优方案；

4.需要提供样品，窗帘需要提供色卡样板。