|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品****名称** | **参考****规格** | **规格参数** | **单位** | **数量** | **限价单价（元）** | **参考图片** |
| 1 | 草坪式捕蚊器 | Φ305×670MM | 1.材 质：铝+不锈钢2.电 压：220V(AC)3.电网电压：3KV4.功 率：10-20W5.额定频率：50HZ6.诱捕范围：100-150㎡7.控制方式：光控自动感应8.灭虫方式：频振式9. 环境温度：-10℃-45℃10.装箱标准：1 台/箱11.质保期≥1年 | 台 | 31 | 1300 | D:\Temp\WeChat Files\b50de537223cd196974c386816c975d.png |
| 2 | 太阳能草坪灭蚊器 | 1.太阳能板尺寸：67\*56.5\*2.5CM 2.灯体尺寸：30.5\*30.5\*52CM3.主杆高度：2.8-3.0M | 1.材 质：不锈钢2.输出高压：DC 5000V3.总功率：15-30W4.灯杆高度：2.8-3米5.诱捕范围:1000-2000㎡6.控制方式：光控雨控时控7.防水等级：IPX48.电池容量:40AH9.太阳板:40W、工作时间:6-8小时10.环境温度：-10℃-45℃11.保护功能：防止蓄电池过充保护，防蓄电池过放保护，电路板防水保护，灯管防水保护，防短路，防雷击12.可同时采用市电供电使用。13.质保期≥1年 | 台 | 14 | 3300 |  |

**备注**：

1.清单内所提供的规格及图片仅供参考，响应供应商可根据产品情况做出最优方案。

2.由成交供应商负责上述设备的安装。

3.产品安装前成交供应商负责进行一次蚊虫密度检测，安装完毕后运行合理时间后进行一次检测，检测费用由成交供应商承担。