**医用干式激光胶片技术参数**

**一、医用干式激光胶片参数要求：**

1. 胶片材质：医用干式激光胶片，胶片采用聚酯片基为支持,单面涂有卤化银感光乳剂，非喷墨打印胶片，非碳粉激光打印胶片，无需更换碳粉、定影剂、显影剂等打印耗材。
2. 胶片分辨率须≥500PPI、灰阶≥14bit。（需提供国家权威机构检测报告）
3. 在胶片分辨率为500PPI打印状态下，首张胶片打印速度≤60秒，输出速度≥100张/小时（需提供国家权威机构检测报告）。进片方式：吸盘式进片技术，提高输出稳定性，避免卡片。
4. 胶片应清洁、不粘接，片边光洁、无毛刺，涂层无脱涂、无气泡及机械缺损。
5. 产品包装（包括大包装、小包装等），必须按照国家相关规定附有名称（中文标识）、批号、产地、注册证号、规格、型号、消毒日期、有效期等中文标识。
6. 包装要求：≥100张/盒，明室装载胶片盒。