**中山大学附属第五医院2025年度生殖医学中心空气检测项目院内询价公告**

一、采购项目编号：中五采(服)[2025]084号

二、采购项目名称：2025年度生殖医学中心空气检测项目

三、项目资金来源：医院自筹

四、采购项目需求：**附件1：用户需求书**

五、服务地点：广东省珠海市香洲区梅华东路52号中山大学附属第五医院

六、资质要求：检测单位需持有国家或省级技术监督部门颁发的计量认证（CMA）资格资质证书内（检测资质覆盖用户需求书中检测项目）。

七、报价方式：采用邮件报名方式或现场报价方式。**第六条资料扫描件以及附件报价文件**发送至zdwyczb@126.com邮箱或送至指定地点（详见第十条）进行报价。

八、报价截止日期：2025年8月26日17:00，逾期或者未按照要求填报资料，视为无效。

九、联系方式：杨老师，0756-2526830 /zdwyczb@126.com

十、联系地址：珠海市香洲区梅华东路52号中山大学附属第五医院分子影像中心旁4A楼113办公室

中山大学附属第五医院

2025年8月22日

**附件1：用户需求书**

**附件2：报价单**

**附件1：用户需求书**

**用户需求书**

**基本情况：**

根据国家辅助生殖技术评审要求，申报单位需遵循卫生部《人类辅助生殖技术规范》（卫科教发［2003］176号文件）中的规定及《辅助生殖医学中心建设标准》。胚胎培养室是处理配子和胚胎的核心区域，为配子和胚胎的操作和培养提供最佳的环境。人类的配子和胚胎对于环境温度波动、湿度变化、光照、空气污染以及各种物理损伤极其敏感。培养室内的空气质量需要时刻维护，室内人员和试验设备是微生物污染的主要来源，其他污染源还包括空气中的悬浮颗粒以及挥发性气体，严格控制空气中微粒和VOCs，按照国家相关规定每半年至1年对层流区域进行空气质量检测，具体检测项目指标为空气洁净度、沉降法细菌浓度、温度、相对湿度、噪声、照度、换气次数、压差，出具检测报告。

**需求：**

在2025年内完成对生殖医学中心区域内30个测试点位进行环境空气检测（检测指标：空气洁净度、沉降法细菌浓度、温度、相对湿度、噪声、照度、换气次数、压差），出具检测报告。

**工期：**30天；

**资质要求：**检测单位需持有国家或省级技术监督部门颁发的计量认证（CMA）资格资质证书内（检测资质覆盖上述检测项目）。

**承包方式：**

承包方式：采用包工、包材料、包验收合格、包安全、包税费的综合包干形式（包括安装过程中所需的辅助材料、机具设备、工具以及购买货物的费用、运输费、燃油费、保险费、装卸费、配套资料费、安装调试费用、税费以及售后服务费用等一切费用）。测试期间乙方必须充分做足作业人员的安全防范措施，因乙方造成的安全施工责任由乙方负责，与甲方无关。

**付款方式：**

一次性支付：乙方须在检验工作完成之日起30日之内将本项目的有关资料办理移交，甲方经审批后30个工作日内支付至结算金额的100%。

中山大学附属第五医院

**附件2：报价单**

**2025年度生殖医学中心空气检测项目院内询价报价单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目名称** | **项目编号** | **报价金额（元）** |
| **中山大学附属第五医院2025年度生殖医学中心空气检测项目** | 中五采(服)[2025]084号 |  |

**注：1.**成功报价后，视为默认全部满足 “**附件1：用户需求书**”中所有要求。

1. 项目为总价报价，含税费等一切费用。
2. **报价单格式可自拟。**

供应商名称（加盖公章）：

时间：